CZ
Pro správnou funkčnost přístroje si v sekci FW Update před prvním nastavením aktualizujte firmware.
Aktuální FW je: RF-TOUCH_v6.0.000.40.tfw. Pokud máte verzi ….-beta.12 a nižší,
aktualizujte si přístroj nejprve verzí RF-TOUCH_v6.0.000-beta.13_BT8_fix.tfw
a teprve pak přehrajte ještě jednou s pomocí aktuálního FW.


EN 
For proper device functionality, update the firmware in the FW Update section before the first setup.
The current FW is: RF-TOUCH_v6.0.000.40.tfw.
If you have version xxx-beta.12 and lower, please update your device first with RF-TOUCH_v6.0.000-beta.13_BT8_fix.tfw  
and only then play again with the current FW.



